# **T.C.**

# **YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI**

**YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ**

**SES SİSTEMİ MALZEMESİ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**MADDE:1) İŞİN KONUSU ve TANIMI**

 Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde kırtasiye malzemelerinin temini işidir.

**MADDE:2) AMAÇ ve KAPSAM**

 Bu şartname, Müdürlüğümüzün, hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

**MADDE:3) TANIMLAR**

1. Kurum :Diyarbakır Yenişehir Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
2. Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi

**MADDE:4) İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ**

1. İstekli talep tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde sipariş edilen malzemeleri teslim edecektir.
2. Şartnameye uygun olmayan ürün teslimi yapıldığı takdirde doğrudan temin alımı iptal edilecektir.
3. Aşağıda adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
4. Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.

İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

**Teklif verecek gerçek ve tüzel kişilerin teklifleri belirtilen süre içinde kuruma** Diyarbakır Yenişehir Sezai Karakoç Anadolu Lisesi **elden teslim etmesi gerekmekte olup. E mail ya da posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

Ürünler, Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte, belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Kurum Adres: Fabrika Mah.816/2.Sokak No:2 Yenişehir Diyarbakır

**MADDE:5-** ANFİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Çıkış Gücü |

 | 350W |
|

|  |
| --- |
| Çıkış Kanal |

 | 1 x 4 - 8 ohm |
|

|  |
| --- |
| 100V Sistem |

 | 1 x 100V Trafolu |
|

|  |
| --- |
| Giriş Kanal Sayısı |

 | 5 |
|

|  |
| --- |
| Mikrofon Girişi |

 | 5 |
|

|  |
| --- |
| Line Girişi |

 | 5 |
|

|  |
| --- |
| Enst. Girişi |

 | Yok |
|

|  |
| --- |
| Mix Out Çıkışı |

 | Yok |
|

|  |
| --- |
| Kulaklık Çıkışı |

 | Yok |
|

|  |
| --- |
| Soğutucu Fan |

 | Yok |
|

|  |
| --- |
| Akım Koruması |

 | Opsiyonel |
|

|  |
| --- |
| Yüksek Sıcaklık Koruması |

 | Var |
|

|  |
| --- |
| DC Koruma |

 | Var |
|

|  |
| --- |
| Müzik Çalar Özellikleri |

 | USB + TF Mp3 Çalar , Bluetooth , FM Radyo , Kayıt , IR Kumanda |
|

|  |
| --- |
| Efekt Özellikleri |

 | Echo |
|

|  |
| --- |
| Besleme Voltajı |

 | 220V AC 50Hz |

.

**MADDE:6- AQUA..200 HOPÖRLÖR TRAFOLU**

Model Aqua 200
Güç (Watt) 400
Hoparlör Tipi Horn

 **MADDE:7-** **MİCROFON**

İki Kanal İki Anten UHF Telsiz Mikrofon CE BELGESİ \* 2 Yıl İthalatçı Firma Garantili

Çalışma Frekansı :512-589MHz PLL kombine teknolojisi ile,Özgür seçim R-203 EL-YAKA DATA SHEET 96 kanal ve LCD ekran ACT / IR fonksiyonu S / N oranı:> 96dB T.H.D Distorsiyon: <1% 1 KHz Frekans tepkisi: 50Hz-15KHz Frekans Band Genişliği 150MHz Harmonic Radition:<-50dB Çalışma Mesafesi (maks.): İç mekan: 60m Açık alan: 100m Ses frekans tepkisini genişletme Otomatik elektrik seviyesi kontrol devresi Gerçek çeşitliliği Alıcı LCD pil göstergesi

 **MADDE:8-** **SES KABLOSU**

Hoparlör kablosu

2 \* 2.50 Mm² gerçek kesit
2 \* 50 Adet 0,25mm tel
Kablo kalınlığı: 2 \* 3.8Mm

 **MADDE:9-TAŞINABİLİR ANFİ HAT TRFOLU**

Subwoofer Gücü(w): En az 50 W

**1** Adet Kablosuz El Mikrofonu olmalı

1 Adet Kablolu El Mikrofonu Özelliği

USB girişi Olmalı-Bluetooth özelliği olmalı

 Okudum. Anladım.

Adı/ Ticaret Ünvanı

Kaşe/İmza